**竞价文件**

我公司根据业务需要，对黑龙江交通实业有限公司临时标志采购项目进行竞价采购，公告内容如下：

一、项目概况

1.1项目编号：2020SY0722001

1.2项目名称：黑龙江交通实业有限公司扶同项目临时安全设施采购项目。

1.3项目内容：临时安全设施

1.3.1采购品类、数量、技术指标及质量标准：

采购品类、数量详见公告附件，技术指标及质量标准按照国家统一技术及质量标准执行。

1.3.2交 货 期：交货期限为2020年08月01日至2020年08月15日。

1.3.3交货地点：黑龙江省佳木斯市抚远市（具体以采购人通知为准）。

1.4验收

1.4.1每批物资装车完毕应附一份发货物资清单、出厂质量检验合格证书和检测报告等必要文件。

二、采购方式：竞价采购（一次竞价）

三、采购预算：

3.1.采购预算：约750,000.00元（报价为送到采购人指定地点价格，含运费，含装卸费，含税（开具3%增值税专用发票），一票制。）

3.2.付款方式:签订合同后15日内支付材料款30%预付款，供应方开始供货。

3.3先发货后付款，采购方将在36个月内分批次付款结清。

四、意向供应商资格要求：

4.1意向供应商必须具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或统一社会信用代码的营业执照，营业执照经营范围须包含本项目采购内容；

4.2意向供应商及其法定代表人近三年无行贿犯罪记录，以中国裁判文书网（www.court.gov.cn/wenshu.huml）查询结果为准，如有行贿犯罪记录，不得参加本项目（提供网页截图并加盖意向供应商公章，查询日期自本项目采购公告发布之日起至递交响应文件截止时间止）。

4.3意向供应商未被列入企业严重违法失信企业名单及企业经营异常名录，以国家企业信用信息公示系统网站（http://www.gsxt.gov.cn/）查询结果为准，被列入上述名单或名录的意向供应商不得参加本项目（提供网页截图并加盖意向供应商公章）。

4.4法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业（如：母、子公司等），不得同时参加本项目。

4.8本项目不接受联合体参加。

五、项目报名

凡有意参加的意向供应商，请登录平安城科产业互联网平台（www.pauct.com）按要求进行实名注册认证及选择项目报名。报名截至时间为2020年7月28日14:00前（北京时间）。

经评审合格后的供应商将收到平台的采购文件。

六、采购保证金

6.1采购保证金金额：10,000.00元人民币（大写：壹万元整）

6.2采购保证金到账截止时间：2020年7月28日17:00前

6.3采购保证金交纳方式：按黑龙江交通实业有限公司所提供的公司基本账户进行打款，以资金到账为准。

注：意向供应商应当通过会员注册时绑定的银行账户，采取网上银行支付、手机银行支付或银行柜台转账的方式，将采购保证金按时足额汇入黑龙江交通实业有限公司提供的公司基本账户里。采购保证金的交纳账号由黑龙江交通实业有限公司以短信的形式向意向供应商注册手机发送；每个意向供应商收到的账号相同。以其它方式交纳或第三方代交均无效。采购保证金未在规定时间到账、未交纳到系统提示账号或无效交纳的，该意向供应商不能参与竞价。

七、竞价安排

7.1竞价方式：资深合格的供应商可以通过平安城科产业互联网平台（www.pauct.com）进行一次竞价；750,000.00元人民币，不设价格下限；

7.2竞价截至时间：2020年7月29日15:00前；

八、确定成交供应商

8.1采购人按照“报价最低、时间优先”原则确定成交供应商。意向供应商在规定时间内所提交的最后一次报价为最终报价。如只有一家意向供应商参与报价且其报价没有超过采购预算，采购人即可将其确定为成交供应商。

8.2本次竞价采购为锁价采购，在合同执行期间，价格不变。

8.3竞价环节出价的意向供应商，视为完全同意并接受合同执行期间因厂商出厂价格变动而导致合同终止的情况。

8.4 成交供应商须携带符合采购公告第四项要求材料的原件交由采购人审核，审核结论为不合格的成交供应商的保证金不予退还。采购人可依次对报价次低的供应商进行审核，如果符合条件可将其确定为成交供应商，以此类推。对意向供应商失信行为的惩戒措施按采购人企业管理制度及平安城科产业互联网平台的相关规定执行。

九、声明

进入报价环节且出价的意向供应商即视为完全同意并响应采购公告、采购文件、竞价通知的全部内容，无任何负偏离。成交供应商所提供服务必须实质性满足采购公告、采购文件、竞价通知的全部需求，若不满足上述要求，对意向供应商失信行为的惩戒措施按采购人企业管理制度的相关规定执行。

十、发布公告的媒介

本公告在平安城科产业互联网平台（www.pauct.com）发布，其它网址转载无效。

十一、联系方式

采 购 人：黑龙江交通实业有限公司

地 址：哈尔滨市道里区安发街41号

联 系 人：王先生

电 话：13313635557

公告附件：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A1标段采购需求表** | | | | |
| 序号 | 品类名称 | 产品数量 | 规格尺寸 | 支撑形式 |
| 1 | 限速20Km/h | 180 | Φ100 | 单柱式 |
| 2 | 禁止超车 | 50 | Φ100 | 单柱式 |
| 3 | 路拦 | 100 | 1.8m\*1m 1.0厚铝板 五年工程模 15方钢  含三个警示灯 | 支架式 |
| 4 | 道路封闭 | 10 | 40cm\*100cm | 支架式 |
| 5 | 车辆慢行 | 10 | 40cm\*100cm | 支架式 |
| 6 | 前方施工500米 | 10 | 40cm\*100cm | 支架式 |
| 7 | 前方施工1000米 | 50 | 40cm\*100cm | 支架式 |
| 8 | 爆闪灯 | 70 |  | 单柱式 |
| 9 | 减速让行 | 120 | 三角形边长110cm | 单柱式 |
| 10 | 车辆慢行 | 50 | 三角形边长110cm | 单柱式 |
| 11 | 右侧变窄 | 50 | 三角形边长110cm | 单柱式 |
| 12 | 左侧变窄 | 50 | 三角形边长110cm | 单柱式 |
| 13 | 向左转弯 | 30 | Φ100 | 单柱式 |
| 14 | 向右转弯 | 30 | Φ100 | 单柱式 |
| 15 | 向左导向 | 60 | 40cm\*100cm | 支架式 |
| 16 | 向右导向 | 60 | 40cm\*100cm | 支架式 |
| 17 | 前方施工800米 | 10 | 三角形边长110cm， 方形40\*110cm | 单柱式 |
| 18 | 向左改道 | 10 | 40cm\*100cm | 支架式 |
| 19 | 向右改道 | 10 | 40cm\*100cm | 支架式 |
| 20 | 隔离水马 | 90 |  | 黄 色 |
| 21 | 温馨提示牌 | 20 | 长方形120cm×180cm，蓝底白字 5块点点滴滴，安全第一 5块莫道行路难，礼让路自宽 5块足行千里，步步为安 5块前方施工，减速慢行 | 双柱式 |
| 22 | 前方施工 | 40 | 三角形边长110cm， 方形40\*110cm | 单柱式 |
| 23 | 十字交叉 | 15 | 三角形边长110cm | 单柱式 |
| 24 | T型交叉型 | 50 | 三角形边长110cm | 单柱式 |
| 25 | T型交叉型 | 50 | 三角形边长110cm | 单柱式 |
| 26 | 防撞桶 | 400 |  | 黄白红 |
| 27 | 锥形桶 | 800 |  | 黄白红 |
| 28 | 弹力柱 | 300 |  | 黄白红 |
| 29 | 前方施工 | 5 | 550cm×180cm （三角底座，带滑轮） | 门 式 |
| 30 | 禁止通行 | 5 | 550cm×180cm （三角底座，带滑轮） | 门 式 |
| 31 | 刀旗 | 1000 | 长152cm，宽64cm，颜色为红色 | 白字更改为交投工建 |
| 32 | 安全帽（黄） | 50 |  | （红色标志）+交投工建 |
| 33 | 安全帽（蓝） | 20 |  | （红色标志）+交投工建 |
| 34 | 安全帽（白） | 20 |  | （红色标志）+交投工建 |
| 35 | 反光马甲（黄） | 100 |  | 带拉锁，带兜的（背后印交投工建） |
| 36 | 反光马甲（红） | 200 |  | 正常，不用带拉锁（背后印交投工建） |
| 37 | 夜间指挥棒 | 30 |  | 红绿各15 |
| 38 | 导向贴（黄黑） | 10 | 0.4米宽\*40米 |  |
| 39 | 反光贴（红白） | 20 |  |  |
| 40 | 肩灯 | 100 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

公告附件：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A3标段采购需求表** | | | | |
| 序号 | 品类名称 | 产品数量 | 规格尺寸 | 支撑形式 |
| 1 | 限速20Km/h | 80 | Φ100 | 单柱式 |
| 2 | 禁止超车 | 40 | Φ100 | 单柱式 |
| 3 | 路拦 | 40 | 1.8m\*1m 1.0厚铝板 5年工程模15方钢 含三个警示灯 | 支架式 |
| 4 | 道路封闭 | 20 | 五年工程模 15方钢 | 支架式 |
| 5 | 车辆慢行 | 40 | 含三个警示灯 | 支架式 |
| 6 | 前方施工500米 | 20 | 40cm\*100cm | 支架式 |
| 7 | 前方施工1000米 | 20 | 40cm\*100cm | 支架式 |
| 8 | 太阳能爆闪灯 | 40 |  | 单柱式 |
| 9 | 减速让行 | 40 | 三角形边长110cm | 单柱式 |
| 10 | 车辆慢行 | 40 | 三角形边长110cm | 单柱式 |
| 11 | 右侧变窄 | 10 | 三角形边长110cm | 单柱式 |
| 12 | 左侧变窄 | 10 | 三角形边长110cm | 单柱式 |
| 13 | 向左转弯 | 20 | Φ100 | 单柱式 |
| 14 | 向右转弯 | 20 | Φ100 | 单柱式 |
| 15 | 向左导向 | 40 | 40cm\*100cm | 支架式 |
| 16 | 向右导向 | 40 | 40cm\*100cm | 支架式 |
| 17 | 前方施工800米 | 10 | 三角形边长110cm， 方形40\*110cm | 单柱式 |
| 18 | 向左改道 | 20 | 40cm\*100cm | 支架式 |
| 19 | 向右改道 | 20 | 40cm\*100cm | 支架式 |
| 20 | 隔离水马 | 70 |  | 黄 色 |
| 21 | 温馨提示牌 | 80 | 长方形120cm×180cm，双面蓝底白字 20块点点滴滴，安全第一 20块莫道行路难，礼让路自宽 20块足行千里，步步为安 20块前方施工，减速慢行 | 双柱式 |
| 22 | 前方施工200米 | 40 | 三角形边长110cm， 方形40\*110cm | 单柱式 |
| 23 | 十字交叉 | 10 | 三角形边长110cm | 单柱式 |
| 24 | ├型交叉 | 20 | 三角形边长110cm | 单柱式 |
| 25 | ┤型交叉 | 20 | 三角形边长110cm | 单柱式 |
| 26 | 防撞桶 | 100 |  | 黄白红 |
| 27 | 锥形桶 | 500 |  | 黄白红 |
| 28 | 弹力柱 | 500 |  | 黄白红 |
| 29 | 前方施工 | 4 | 550cm×180cm （三角底座，带滑轮） | 门 式 |
| 30 | 禁止通行 | 4 | 550cm×180cm （三角底座，带滑轮） | 门 式 |
| 31 | 禁止左转 | 10 | Φ100 | 单柱式 |
| 32 | 禁止右转 | 10 | Φ100 | 单柱式 |
| 33 | 刀旗 | 1600 | 长152cm，宽64cm，颜色为红色 | 白字更改为交投工建 |
| 34 | 安全帽（黄） | 50 |  | （红色标志）+交投工建 |
| 35 | 安全帽（蓝） | 20 |  | （红色标志）+交投工建 |
| 36 | 安全帽（白） | 20 |  | （红色标志）+交投工建 |
| 37 | 反光马甲（黄） | 100 |  | 带拉锁，带兜的（背后印交投工建） |
| 38 | 反光马甲（红） | 200 |  | 正常，不用带拉锁（背后印交投工建） |
| 39 | 夜间指挥棒 | 50 |  | 红绿各15 |
| 40 | 导向帖（黄黑） | 10 | 0.4米\*40米 |  |
| 41 | 反光贴（红白） | 20 |  |  |
| 42 | 肩灯 | 100 |  |  |